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2026年开关设备局部放电特高频（UHF）原始波形全脉冲
采集与分析技术征集申报表


















申报单位（盖章）：___________________________
申报日期：        年     月     日


一、基本信息

	项目
	内容

	申报单位名称
	[填写全称，与营业执照一致]

	单位性质
	□ 高校 □ 科研院所 □ 制造企业 □ 服务商 □ 其他：____

	统一社会信用代码
	[18位代码]

	通讯地址
	[省/市/区/街道/门牌号]  

	邮政编码
	[6位数字]

	法定代表人
	[姓名]

	项目负责人
	[姓名]

	联系电话
	[手机号]  

	电子邮箱
	[邮箱地址]  

	联合申报单位
	[如有，填写单位名称+负责人+联系方式]


 






二、申报技术概况

	项目名称
	[例：基于5GSa/s全脉冲采集与CNN缺陷识别的GIS局放监测装置]

	技术方向
	□ 全脉冲采集装置   □ 宽频带传感器 
□ 原始波形分析技术 □ 智能诊断算法 
□ 数据交互与接口   □ 集成解决方案

	技术成熟度
	□ 实验室样机 □ 工程样机 
□ 小批量应用 □ 规模化应用

	知识产权
	发明专利 [ ] 项，实用新型 [ ] 项，
软著 [ ] 项

	核心专利名称及编号（限3项以内）
	1.

	
	2.

	
	3.
















三、核心指标响应表
（*关键页，建议逐条对照通知填写*）
	序号
	通知中技术指标要求
	本方案指标值
是否满足（√/×）

	1
	通道模拟带宽，1G，50欧姆
	□√  □×

	2
	采样率检测，2GS/s
	□√  □×

	3
	垂直分辨率不低于8位
	□√  □×

	4
	测量线性度 单位：mV
	□√  □×

	5
	死区时间不大于20us
	□√  □×

	6
	最高存储能力：2000个脉冲/秒，8通道同时采集，采样率不低于2GS/s, 信号长度1us，采集时长5s，存储脉冲数误差不超过5%
	□√  □×

	7
	长时存储能力：100个脉冲/秒，8通道同时采集，采样率不低于2GS/s, 信号长度1us，采集时长24h，存储脉冲数误差不超过5%
	□√  □×

	8
	具备至少8通道或触发和同步采样功能，通道间最大误差不能大于1ns
	□√  □×

	9
	逻辑或触发，7*24小时，长时运行不死机
	□√  □×




四、承诺与签章
本单位郑重承诺：
1.所提交的技术方案及支撑材料真实、合法、有效，不存在侵犯他人知识产权的情形；
2.如入编专项验证，将严格按照专委会安排配合测试，不擅自更改核心软硬件参数；
3.同意专委会在技术规范编制、成果推广中使用本单位相关技术信息。



申报单位（公章）：
法定代表人（签字）：
日期：     年     月     日
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